

Интензивно-проникващ масажор **Medisana MNТ, Germany**



**-1-** Позиция за контрол на масажните глави



**-2-** Блок за управление

**-3-** Щепсел

**-4-** Бутона за избор на режим 1  
**-5-** Бутона за избор на режим 2  
**-6-** Бутона за избор на режим 3

**-7-** ON-/OFF бутон

**-8-** Контрол на интензивност (намалява / увеличава масажната интензивност)

**1. Информация за безопасност**

**Свързване към захранването**Преди да свържете устройството към захранването, моля уверете се, че захранващото напрежение, посочено на табелката с данни, е съвместимо с електрическата мрежа.

• Включвайте към захранването само, ако уредът е изключен (режим Off).

• Използвайте само адаптера, доставен с масажора.

• Дръжте захранващия кабел и самото устройство далеч от топлина, горещи повърхности, влага и течности. Избягвайте да докосвате щепсела или захранването с мокри или дори влажни ръце.

• Частите на устройството, които провеждат електричество, не трябва да влизат в контакт с течност.  
• Ако устройството падне във вода, не се опитвайте да го извадите. Вместо това издърпайте щепсела веднага.  
• Извадете щепсела от контакта веднага след използване на устройството.  
• Никога не дърпайте захранващия кабел, за да изключете уреда от електрическата мрежа. Винаги вадете захранващия кабел!  
• Не бива да използвате уреда, ако по кабела или захранващия адаптeр има наранявания. Тези части могат да бъдат подменени само от оторизиран сервиз.

• Уверете се, че кабела не е увит, усукан и няма други деформации.

**Специфични групи хора**• Това устройство не е предназначено да се използва от лица (включително деца) с ограничени физически, сензорни или умствени способности, или от лица с недостатъчен опит и / или знание, освен ако под наблюдение от лице, отговорно за тяхната безопасност, освен ако те не са били инструктирани за употребата на устройство.  
• Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че те не си играят с устройството.  
• Не използвайте уреда като заместител на медицинско лечение. Хроничните заболявания и симптоми могат да се влошат.  
• Трябва да се въздържате от използване на Масажора за врат или да се консултирате с Вашия лекар преди да го използвате, ако :  
- Сте бременна,  
- Имате сърдечен пейсмейкър, изкуствени стави или електронни импланти,  
- Страдате от едно или повече от следните заболявания и оплаквания: Нарушения в кръвообращението, разширени вени, отворени рани, натъртвания, наранена кожа, възпаление на вените.  
•Не използвайте устройството в близост до очите или други чувствителни места от Вашето тяло.

•Уредът разполага с отопляема повърхност. Лицата, нечувствителни към топлина, трябва да бъдат внимателни, когато използват уреда.  
• Ако изпитвате болка или дискомфорт по време на масажа, спрете веднага, и се консултирайте с Вашия лекар.

• Никога не оставяйте уреда без наблюдение, докато е включен;

• Внимавайте при употребата на затоплящата функция, ако имате проблеми с кръвообращението или имате нечувствителност към топлина. Има риск от изгаряне!

• Консултирайте се с лекар, преди да използвате Масажора за врат Medisana MNT.

• Ако усетите необяснима болка и сте подложени на лечение или използвате медицинско оборудване, консултирайте се с Вашия лекар преди употреба на масажора.

**Поддръжка и почистване**• Устройството не се нуждае от поддръжка. В случай на проблем, проверете дали захранването е включено в контакта.

• Сами можете единствено да почиствате масажора. Ако устройството не работи, не се опитвайте сами да отстраните дефектите. Не само, че това прекратява гаранцията на уреда, но има и значителни рискове (пожар, токов удар, нараняване). Ремонтите се извършват само от оторизираните сервизи.

• Не използвайте устройството, ако има видими знаци за повреда на кабелите или блока да управление, ако уредът е бил изпуснат от височина или е бил намокрен. За да избегнете опасни ситуации, свържете се със сервизен център.

• Не потапяйте устройството във вода или други течности!

• Ако все пак проникне течност в масажора , веднага изключете захранващия кабел.

• Не мийте и не перете!



• Не сушете!

• Не носете на химическо чистене!

**2. Пoлезна информация**

Благодарим Ви за доверието в нас и поздравления за успешния избор!  
 С Масажора MNT сте се сдобили с качеството на продуктите от марката MEDISANA.  
За да се гарантират най-добри резултати и дългосрочно удовлетворение от Вашия MEDISANA MNТ масажор, препоръчваме Ви да прочетете следните инструкции за поддръжка внимателно.  
**2.1** Моля, проверете на първо място, че устройството е цяло и не е повредено по някакъв начин. В случай на съмнение, не го използвате и се свържете с Вашия дилър.

**Следните части са включени в комплекта:**• 1 MEDISANA MNТ масажор за врат   
• 1 Инструкция  
Опаковките могат да се рециклират или използват повторно. Моля, изхвърлете правилно всеки опаковъчен материал, който вече не е необходим.  
Ако забележите някакви повреди при транспортирането или по време на разопаковането, моля свържете се с Вашия дилър незабавно.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ -** Моля, уверете се, че опаковките от полиетилен се държат на недостъпно за деца място! Съществува риск от задушаване!

**3. Управление на уреда**

Масажорът за интензивно проникване MNT е предназначен за целенасочен, дълбоко ефективен проникващ масаж на врата и рамената. Проникващият масаж е релаксиращ масаж, който се прилага към нервните пътища за подобряване на кръвообращението. Устройството разполага с 5 нива на интензивност, за да избирате и три различни режима на програмата, които могат да бъдат подбрани да отговарят различни цели на лечението.

**Внимание! Бъдете сигурни, че не използвате масажора повече от 10 минути.**

**3. 1 Използване на уреда**

1. Поставете щепсела на захранващия кабел **-3-** в електрически контакт на стената.
2. Завъртете копчето на позицията за контрол **-1-** в посока на часовниковата стрелка до по-ниски  
   на разстояние от двете масажни глави. Завъртане на копчето в посока обратна на часовниковата стрелка  
   посока увеличава разстоянието от масажните глави. Настроите позицията на масажните глави според Вашата лична нужда.
3. Поставете масажора около врата, така че да има достатъчно задържане на раменете.
4. Натиснете ON-/OFF бутона, за да включите функцията за масаж. Уредът започва да работи веднага при ниска интензивност в режим 1.
5. За да смените режима на масаж, натиснете бутона за избор **-3-, -4-** или **-5-.** Тритe режима на работа се различават по честота на проникване и ритъм на масаж:  
   Режим 1:  
   Проникващият масажен режим, подобрява дълбоко ефективния отдих; 1 до 16 проникващи масажни движения в секунда - евентуално наляво и надясно и след това двете страни. Интензивността ще се увеличи след известно време.  
   Режим 2:  
   Проникващият масажен режим подобрява кръвообращението и премахва блокиране, 1-5 проникващи масажни движения в секунда - интензивността и скоростта на масаж се различават постоянно.  
   Режим 3:  
   Проникващият масажен режим помага за загуба на напрегнатите мускули; 1-10 проникващи масажни движения в секунда с постоянно променяща се скорост на масажни ритми.
6. За да се увеличи интензивността на масаж натиснете бутона "+" от контролиращата интензивност **-8-** . С натискане на бутона "-" намалява интензивността на масажа. Интензитетът може да се регулира в пет нива. Според избраното ниво, светодиодите ще светнат в раздела контролираща интензивност **-8-**: 1 LED  
   за ниво 1, 2 светодиода за ниво 2, 3 светодиоди за ниво 3, 4 светодиода за ниво 4 и 5 светодиода за ниво 5 (най-високо ниво).
7. Натиснете ON-/OFF бутона, за да изключите масажа. След  
   10 минути на непрекъснато използване уредът ще се изключи автоматично.

**4. Други инструкции**

**4.1 Почистване и поддръжка**

• Преди почистване на уреда, се уверете, че той е изключен и откачен от електрическата мрежа. Почиствайте уреда, след като се охлади.

• Почиствайте масажора само с навлажнена гъба. При никакви обстоятелства не използвайте агресивни препарати, твърди четки, разтворители, петролни продукти, разредители или алкохол. Подсушете с чиста мека кърпа.

• При почистване, никога не потапяйте контролния блок във вода и се уверете, че в устройството не прониква вода.

• Изчакайте докато устройството е напълно изсъхнало преди да го използвате отново.

• Отстранете всякакви извивки от кабела.

• Съхранявайте устройството в оригиналната му опаковка, на чисто и сухо място.

Този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Всички потребители са длъжни да предадат електрическите и електронните устройства, независимо дали те съдържат токсични вещества, в общински или в търговски събирателен пункт, така че те да могат да се депонират по безопасен за околната начин.

Моля, премахнете батерията преди да изхвърлите оборудването. Не изхвърляйте старите батерии с Вашите битови отпадъци, изхвърляйте ги в предназначени за тях места, като рециклиращи станции и магазини.

Име и модел: **MEDISANA** Интензивно-проникващ масажор **MNТ**  
Захранващо напрежение: 230V ~ /50Hz

Консумирана мощност: 75 W

Автоматично изключване: след около 10 мин  
Условия на работа: сухи помещения  
Условия на съхранение: в хладно и сухо място  
Размери: прибл. 61 x 43 x 6 см  
Тегло: прибл. 2.6 кг   
Дължина на кабела: прибл. 2 м  
No.: 88940  
EAN код: 40 15588 88940 0