

**Електрическо одеяло Medisana HU 655, Germany**



Захранващ кабел

Светлинен индикатор

Затопляща повърхност

Плъзгащ се терморегулатор



**Не забождайте остри предмети и не пробивайте одеялото**

**Не използвайте одеялото когато е сгънато**

**Използвайте одеялото само в закрити помещения**

**Не перете**

**Не избелвайте**

**Не изсушавайте в сушилня**

**Не гладете**

**Не носете на химическо чистене**

**1. Свързване към захранването**• Преди да свържете устройството към захранването, моля уверете се, че захранващото напрежение, посочено на табелката с данни, е съвместимо с електрическата мрежа.

•Проверявайте одеялото за повреди преди всяка употреба.

• Дръжте захранващия кабел и самото устройство далеч от горещи повърхности, влага и течности. Избягвайте да докосвате щепсела или захранването с мокри или дори влажни ръце, или когато стоят във вода.  
• Частите, които провеждат електричество на устройството, не трябва да влизат в контакт стечност.  
• Никога не дърпайте захранващия кабел към изключете уреда от електрическата мрежа. Винаги вадете захранващия кабел!  
• Не бива да използвате уреда, ако по кабела или захранващия адаптор има наранявания. Тези части могат да бъдат подменени само от оторизиран сервиз.

• Уверете се, че кабела не е увит, усукан и няма други деформации.

• Използвайте затоплящото одеяло по начина указан в инструкциите .

• По дължината на одеялото са разположени четири закопчаващ ленти . Използвайте тези ленти за да закрепите одеялото за матрака. Уверете се, че одеялото е правилно поставено и в двете посоки и няма да се намачка или нагъне когато легнете на леглото . Проверете дали е правилно поставен преди да легнете на леглото.

• Това устройство не е предназначено да се използва от лица (включително деца) с ограничени физически, сензорни или умствени способности, или от лица с недостатъчен опит и / или знание,

• Не използвайте одеялото с малки деца или хора с увреждания нуждаещи се от грижи.

• Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че те не си играят с устройството.

• Устройството не трябва да се използва ако е нагънато, смачкано или увито около матрака.

• Когато е включен уреда се уверете че контролния панел не е покрит от одеялото или по какъвто и да е друг начин.

• не забождайте секретни игли и други остри предмети към одеялото.

• Никога не оставяйте одеялото обезопасено и без наблюдение.

• Предназначението на уреда е за лично ползване, не е предназначено за използване в болнични и обществени заведения.  
• Не изхвърляйте одеялото в случай, че е паднало във вода или е било намокрено. Оставете го да изсъхне добре и отново го използвайте.

• Не позволявайте контролния панел и кабела да влизат в контакт с вода и други течност.

• Не носете, дърпайте или навивате одеялото за кабела, също така внимавайте кабела да не е усукан или да стърчи.

• Винаги внимателно инспектирайте захранващото устройство, кабела и самия уред за повреди преди употреба. Не се опитвайте да използвате дефектен уред.  
• Не използвайте уреда, ако има видими следи от повреда, уредът не работи правилно, е бил изтърван или е намокрен. За да се предотврати опаснa ситуация, при съмнение, винаги изпращайте уреда в сервизен център.

• Оставете одеялото да се охлади преди да го приберете.

• Ако имате някакви притеснения за здравето си при използване на одеялото, моля, свържете се с Вашия лекар.

• Ако изпитвате болка или дискомфорт при използване на одеялото, изключете го, и се консултирайте с лекар.

**3.2.Поддръжка и почистване**• Устройството не се нуждае от поддръжка. В случай на проблем, проверете дали захранването е включено в контакта.



• Сами можете единствено да почиствате одеялото. Ако устройството не работи, не се опитвайте сами да отстраните дефектите. Не само, че това прекратява гаранцията на уреда, но има и значителни рискове (пожар, токов удар, нараняване). Ремонтите се извършват само от оторизираните сервизи

• Преди да почистите затоплящото одеяло се уверете, че е изключено от електрическата мрежа, и е изстинало.

• Почистването става само и единствено с мека и влажна кърпа. Не трябва в никакъв случай да прониква вода в одеялото.

•Подсушете одеялото като го постелите на влаго абсорбираща кърпа или постелка. Когато уреда е напълно изсъхнал.

• При съхранение на устройството се уверете че е изстинало преди да го сгънете. Съхранявайте на сухи и проветриви места и не поставяйте никакви предмети върху него за да предотвратите евентуална повреда.

**4.Благодарим Ви за доверието в нас и поздравления за успешния избор!** С затоплящото одеяло HU 650 сте се сдобили с качеството на продуктите от марката MEDISANA.  
За да се гарантират най-добри резултати и дългосрочно удовлетворение от Вашето одеяло MEDISANA HU 655, препоръчваме Ви да прочетете следните инструкции за поддръжка внимателно.  
**4.1**Моля, проверете на първо място, че устройството е цяло и не е повредено по някакъв начин. В случай на съмнение, не го използвате и се свържете с Вашия дилър.

**Следните части са включени в комплекта:**• 1 MEDISANA Електрическо одеяло HU 655 с контролен панел  
• 1 Инструкция за употреба  
Опаковките могат да се рециклират или използват повторно. Моля, изхвърлете правилно всеки опаковъчен материал, който вече не е необходим.  
Ако забележите някакви повреди при транспортирането или по време на разопаковането, моля свържете се с Вашия дилър незабавно.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ -** Моля, уверете се, че опаковките от полиетилен се държат на недостъпно за деца място! Съществува риск от задушаване!

**5. Управление на уреда**

**С електрическото одеяло Medisana HU 655 Вие получавате приятно и релаксиращо затопляне на цялото тяло. Невероятно меката повърхност на одеялото ще ви накара да се отпуснете и да се насладите на удоволствието от приятната топлина. Електрическото одеяло е оборудвано с контролен панел който позволява да избирате нива на затопляне .По дължината на одеялото са разположени четири закопчаващ ленти . Използвайте тези ленти за да закрепите одеялото за матрака. Уверете се, че одеялото е правилно поставено и в двете посоки и няма да се намачка или нагъне когато легнете на леглото . Проверете дали е правилно поставен преди да легнете на леглото. След като го закрепите за матрака постелете завивките над одеялото, така топлината се разпределя по най – добрия възможен начин. Одеялото може да се използва само когато е постлано. Одеялото е има терморегулатор, който Ви позволява да променяте температурата на затопляне.**

**5. 1 Използване на уреда**

Препоръчваме да включите одеялото 30 минути преди да си легнете.

Включете устройството в електрическата мрежа и преместете терморегулатора на контролния панел от позиция 0 на позиция 1. Зелената светлина ще светне , която сигнализира че одеялото е в процес на загряване. След няколко минути ще усетите приятно затопляне., което ще се усети по силно ако сте завити с юрган.

Ако желаете по висока температура плъзнете терморегулатора в следващата позиция 2, 3 или максимално 4.

Позиции 3 и 4 се използват за да загреете устройството и леглото. Ако използвате продължително време трябва да включите уреда на по-ниска позиция. Преди да заспите превключете устройството на позиция 1 или 2!

За да изключите устройството превключете терморегулатора до ниво 0. Когато индикаращата светлина угасне, уреда е изключен. След това изключете одеялото от електрическата мрежа. Уредът се изключва автоматично след 3 часа. Ако искате да го включите отново плъзнете бутона до 0 и после на желаната позиция. Винаги оставяйте уреда да изстине преди да го използвате отново.

Този продукт не трябва да се изхвърлятзаедносбитовите отпадъци.Всички потребители са длъжнида предадатна всичкиелектрически и електронниустройства, независимо дали те съдържаттоксични вещества, в общински или втърговски събирателен пункт, така че те дамогат да се депониратпо безопасен за околната начин.

**6.Технически спецификации**

Име и модел: **MEDISANA HU 655**   
Захранващо напрежение: 230V ~ 50

Отдавана мощност: около 100W

Нива на температурата: 0 -1- 2-3-4

Автоматично изключване: след 3 часа

Размери(Ш х В): прибл. 90-100 х 200 см  
Тегло: прибл. 1.6кг  
Дължина на кабела: прибл 2.35 м

No.: 601215  
EAN код: 40 15588 61215 2